Canon LIPS4 Printer Driver for Microsoft Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008/7 x64 Version 12.90 補足説明

Canon LIPS4 Printer Driver
for Microsoft Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008/7 x64 Version 12.90 補足説明
ソフトウェア使用許諾契約書
ご注意：下記の使用許諾契約書（以下本契約書と言います。）をよくお読みください。
これは、お客様が、本契約書と共に無償で提供されるキヤノン製のデジタル複合機、カラー複写機およびプリンター（以下「キヤノン製品」と言います。）用ソフトウェア（本契約書以外の各マニュアル、印刷物等を含み、併せて以下「本ソフトウェア」と言います。）をご使用になるための、お客様とキヤノン株式会社（以下キヤノンと言います。）との間の契約書です。
お客様は、『同意』を示す下記のボタンをクリックした時点、または「本ソフトウェア」のインストールのいずれかをもって、本契約書に同意したことになります。
お客様が本契約書に同意できない場合、「本ソフトウェア」を使用することはできません。
１．許諾
(1) キヤノンは、お客様が「キヤノン製品」を利用する目的のために、「キヤノン製品」に直接またはネットワークを通じ接続される複数のコンピューター（以下「指定機器」と言います。）において、「本ソフトウェア」を使用（本契約書においては、「本ソフトウェア」をコンピューターの記憶媒体上にインストールすること、またはコンピューターにおいて表示すること、アクセスすること、もしくは実行することのいずれも含むものとします。）するための非独占的権利をお客様に対して許諾します。お客様は、また「指定機器」にネットワークを通じて接続されたコンピューター上で、かかるコンピューターの使用者に対して「本ソフトウェア」を使用させることができますが、かかるコンピューターの使用者に本契約書上の義務および条件を遵守させるとともに、その履行に関し全責任を負うことを条件とします。
(2) お客様は、上記(1)に基づいて「本ソフトウェア」を使用するためのバックアップとして、「本ソフトウェア」を１部、複製することができます。
(3) 上記(1)および(2)に定める場合を除き、キヤノンまたはキヤノンのライセンサーのいかなる知的財産権も、明示たると黙示たるとを問わず、本契約書によってお客様に譲渡あるいは許諾されるものではありません。
２．制限
(1) お客様は、再使用許諾、譲渡、販売、頒布、リースもしくは貸与その他の方法により、第三者に「本ソフトウェア」を使用させることはできません。
(2) お客様は、「本ソフトウェア」の全部または一部を修正、改変、逆コンパイル、逆アセンブル、その他リバースエンジニアリング等することはできません。また第三者にこのような行為をさせてはなりません。
３．帰属
「本ソフトウェア」に係る権原および所有権は、その内容によりキヤノンまたはキヤノンのライセンサーに帰属します。
４．著作権表示
お客様は、「本ソフトウェア」に含まれるキヤノンまたはキヤノンのライセンサーの著作権表示を変更し、除去しもしくは削除してはなりません。
５．保証の否認・免責
(1) 「本ソフトウェア」は、『現状のまま』の状態で使用許諾されます。キヤノン、キヤノンのライセンサー、キヤノンの子会社、キヤノンの関連会社、それらの販売代理店または販売店のいずれも、「本ソフトウェア」に関して、商品性および特定の目的への適合性の保証を含め、いかなる保証も、明示たると黙示たるとを問わず一切しないものとします。
(2) キヤノン、キヤノンのライセンサー、キヤノンの子会社、キヤノンの関連会社、それらの販売代理店または販売店のいずれも、「本ソフトウェア」の使用または使用不能から生ずるいかなる損害（逸失利益およびその他の派生的または付随的な損害を含むがこれらに限定されない全ての損害を言います。）について、適用法で認められる限り、一切の責任を負わないものとします。たとえ、キヤノン、キヤノンのライセンサー、キヤノンの子会社、キヤノンの関連会社、それらの販売代理店または販売店がかかる損害の可能性について知らされていた場合でも同様です。
(3) キヤノン、キヤノンのライセンサー、キヤノンの子会社、キヤノンの関連会社、それらの販売代理店または販売店のいずれも、「本ソフトウェア」、または「本ソフトウェア」の使用に起因または関連してお客様と第三者との間に生じたいかなる紛争についても、一切責任を負わないものとします。
６．輸出
お客様は、日本国政府または関連する外国政府より必要な認可等を得ることなしに、「本ソフトウェア」の全部または一部を、直接または間接に輸出してはなりません。
７．契約期間
(1) 本契約書は、お客様が、『同意』を示す下記のボタンをクリックした時点、または「本ソフトウェア」をインストールした時点で発効し、下記(2)または(3)により終了されるまで有効に存続します。
(2) お客様は、「本ソフトウェア」およびその複製物のすべてを廃棄および消去することにより、本契約書を終了させることができます。
(3) お客様が本契約書のいずれかの条項に違反した場合、本契約書は直ちに終了します。
(4) お客様は、上記(3)によって本契約書が終了した場合、速やかに、「本ソフトウェア」およびその複製物のすべてを廃棄または消去するものとします。
８．U.S. GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS NOTICE
The Software is a "commercial item," as that term is defined at 48 C.F.R. 2.101 (Oct 1995), consisting of "commercial computer software" and "commercial computer software documentation," as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212 (Sept 1995). Consistent with 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7202-4 (June 1995), all U.S. Government End Users shall acquire the Software with only those rights set forth herein. Manufacturer is Canon Inc./30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan.
本条項中で使用される"the Software"とは、本契約書中で定義される「本ソフトウェア」を意味し、指し示すものとします。
９．分離可能性
本契約書のいずれかの条項またはその一部が法律により無効であると決定された場合でも、その他の条項は完全に有効に存続するものとします。
以上
キヤノン株式会社

Windows,Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
その他、本文中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。
Microsoft Windows XP operating systemをWindows XPと表記しています。
Microsoft Windows Server 2003 operating systemをWindows Server 2003と表記しています。
Microsoft Windows Vista operating systemをWindows Vistaと表記しています。
Microsoft Windows Server 2008 operating systemをWindows Server 2008と表記しています。
Microsoft Windows 7 operating systemをWindows 7と表記しています。
Microsoft Windows operating systemをWindowsと表記しています。
目次
ご使用になる前に
1. はじめに
2. 本プリンタードライバーの特長
3. プリンタードライバーの使用環境
4. プリンタードライバーのインストール方法
ご使用について
1. 印刷設定の方法
2. 使用上の注意
お客様相談センター
ご使用になる前に
1. はじめに
このたびは「Canon LIPS4 Printer Driver for Microsoft Windows」をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。本製品をご利用いただくことにより、Windowsで動作する各種アプリケーションソフトから美しく印刷が行えます。
2. 本プリンタードライバーの特長
本プリンタードライバーは以下の特長があります。
プリンタードライバーの便利な設定が、あらかじめ[お気に入り]として用意してあります。また、よく使う独自の設定登録もできます。
印刷する原稿の内容に合わせて最適な印刷モードが選べます。原稿の内容に合わせて印刷目的を選択するだけで、最適な印刷モードで印刷できます。
各ページごとに現在の設定が画面(プレビュー)に表示されます。プレビュー画面を見ながら印刷出力の確認ができます。
本ドライバーはCanon Driver Configuration Toolに対応しています。
Canon Driver Configuration Toolを使用すると、初期値をカスタマイズしたプリンタードライバーのインストールセットを作成することができます。詳細は、Canon Driver Configuration Tool ユーザーズガイドを参照してください。
3. プリンタードライバーの使用環境
本プリンタードライバーは以下の64bit版のシステムおよび環境でご使用ください。
OS
Microsoft Windows XP
Microsoft Windows Server 2003
Microsoft Windows Vista
Microsoft Windows Server 2008
Microsoft Windows 7
ハードウェア
上記ソフトウェアが動作するコンピューター
対象プリンター
imagePRESS C1
imagePRESS C1+
imagePRESS C7000VP
imagePRESS C6000
iR C6880/C6880N
iR C6870/C6870N
iR C6800/C6800N
iR C5880/C5880N
iR C5870/C5870N
iR C5800/C5800N
iR C5185/C5185N
iR C5180/C5180N
iR C4580/C4580F
iR C4080/C4080F
iR C3880/C3880F
iR C3580/C3580F
iR C3380/C3380F
iR C3220/C3220N
iR C3200/C3200N
iR C3170/C3170F
iR C3100/C3100N/C3100F/C3100i
iR C3080/C3080F
iR C2880/C2880F
iR C2620/C2620N
iR C2570/C2570F
iR105-E/105/105i/8570N/8500-E/8500/7270N/7200-E/7200
iR7105i/7095i/7086N/7086B/7105B
iR6060i/6050i/5160i/5150i
iR6000i/6000/6010/5000i/5000/5110
iR6570/5570/4570/3570/2870/2270
iR5075N
iR5065/5065N/5055/5055N
iR3045/3045F/3035/3035F
iR3245/3245F
iR3235/3235F
iR3225/3225F
iR3025/3025F
iR3350i/3310/3300i/3300/2850i/2810/2800i/2800
iR2250i/2210/2200i/2200/2010/2000/1610/1600/1500
iR400/GP405 LIPS-D2
LBP9600C/7700C/5910/5910F/5910M/5910FM/5900/5800/5700/5500/
LBP5400/4500/3980/3980M/3970/3950/3930/3920/3910/3900/
LBP3800/3700/3410/2810/2710/2510/2050/1910/1820/1810/
LBP1620/1610/1420/1310
BIJ2350/1350D/1350
Windows 英語版では使用できません。
32bit版のOSでは使用できません。
4. プリンタードライバーのインストール方法
実際にプリンターで出力させるには、プリンタードライバーをWindowsに組み込む作業が必要です。次の手順に従ってプリンタードライバーをインストールしてください。
インストールする前にAdministratorsのメンバーとしてWindowsにログオンしてください。
インストールの注意事項については、「2.使用上の注意」の「インストール時の制限事項」の項目を参照してください。
(注) 本ソフトウェアをインストールする前には、必ず他のアプリケーションソフトを終了してください。また、既存のセットアップしてあるプリンタードライバーも同様に終了してください。
プリンタードライバーをインストールする
ネットワーク上のプリンターを自動検索する場合
TCP/IPネットワーク環境をお使いの場合は、以下の手順を参照してください。TCP/IPネットワーク上にある自動検索されたプリンターのリストから、プリンターを選択するだけで簡単にインストールできます。
(注) お使いのネットワーク環境(ネットワークプロトコル)がわからない場合は、ネットワーク管理者にご確認ください。
(1) [LIPS4]フォルダー内にある[Setup.exe]アイコンをダブルクリックします。
インストーラーが起動します。
(※) お使いの環境によっては、[Setup.exe]アイコンは[Setup]と表示されます。
(2) ウィザードが表示されます。[Readmeファイルの表示]をクリックして、Readmeファイルの内容を確認したあと、[次へ]をクリックします。
(3) 使用許諾契約書が画面に表示されます。内容を確認したあと、[はい]をクリックします。
(※) Canon Driver Information Assist Serviceが既にインストールされていて、Windows ファイアウォール機能を持っているOSをお使いの場合に、Windows ファイアウォールのブロックを解除するかを選択する画面が表示されたときは、[はい]または[いいえ]をクリックします。
[はい]をクリックすると、Canon Driver Information Assist Serviceに対するWindows ファイアウォールのブロックが解除され、デバイス情報取得や部門別ID管理を行えるようになります。
[いいえ]をクリックすると、Canon Driver Information Assist Serviceは使用できなくなります。
(4) [ネットワーク上のプリンターを探索してインストール]を選択して[次へ]をクリックします。
(※) ネットワーク上にある、スリープ状態のプリンターも探索する場合は、[スリープ状態のプリンターも復帰させて探索する]にチェックマークを付けます。
(5) 実行する処理を選択したあと、[次へ]をクリックします。
共有プリンター環境でデバイス情報取得、および部門別ID管理機能を使用する場合は、プリントサーバーでインストールを行うときに、処理の選択画面において[Canon Driver Information Assist Service]にもチェックマークを付けます。
(※) Canon Driver Information Assist Serviceが既にインストールされている場合は、チェックマークをつけることはできません。
(※) Windows ファイアウォール機能を持っているOSをお使いの場合に、Windows ファイアウォールのブロックを解除するかを選択する画面が表示されたら、[はい]または[いいえ]をクリックします。
[はい]をクリックすると、Canon Driver Information Assist Serviceに対するWindows ファイアウォールのブロックが解除され、デバイス情報取得や部門別ID管理を行えるようになります。
[いいえ]をクリックすると、Canon Driver Information Assist Serviceは使用できなくなります。
(6) [プリンター一覧]からインストールするプリンターを選択し、[追加]をクリックします。
(7) インストールするプリンターを確認したあと、[次へ]をクリックします。
(※) 任意のプリンター名にする場合や、通常のプリンターとしてインストールする場合は、[プリンター情報を設定する]にチェックマークを付けて、プリンター情報の設定を行います。
(8) インストールする内容を確認して、[開始]をクリックします。
(9) [インストール開始後は中止することができません。よろしいですか？]というメッセージが表示されます。[はい]をクリックすると、インストールが開始されます。
(10) インストールの完了の画面が表示されたら、[終了]をクリックします。
以上でインストールの作業が終了しました。
USB環境をお使いの場合
USB接続しているプリンターをお使いの場合は、以下の手順を参照してください。
(注) 一部の機種では、プラグアンドプレイによって、自動的にWindows 標準のプリンタードライバーがインストールされる場合があります。
(1) プリンターの電源がオフになっていること、およびコンピューターとUSBケーブルが外されていることを確認します。(手順7ではじめてUSBケーブルを接続します。)
(2) [LIPS4]フォルダー内にある[Setup.exe]アイコンをダブルクリックします。
インストーラーが起動します。
(※) お使いの環境によっては、[Setup.exe]アイコンは[Setup]と表示されます。
(3) ウィザードが表示されます。[Readmeファイルの表示]をクリックして、Readmeファイルの内容を確認したあと、[次へ]をクリックします。
(4) 使用許諾契約書が画面に表示されます。内容を確認したあと、[はい]をクリックします。
(5) [USB接続でインストール]を選択して[次へ]をクリックします。
(6) [インストール開始後は中止することができません。よろしいですか？]というメッセージが表示されます。[はい]をクリックすると、インストールが開始されます。
(7) USB接続の解説画面に従って、プリンターとコンピューターをUSBケーブルで接続したあと、プリンターの電源を入れます。
(8) インストールが終了するとセットアップの完了画面が表示されますので、[終了]をクリックします。
以上でインストールの作業が終了しました。
ネットワーク環境、ローカル接続環境(USB接続を除く)の場合
LPTなどのローカル接続(USB接続を除く)やネットワーク環境をお使いの場合は、以下の手順を参照してください。
(1) [LIPS4]フォルダー内にある[Setup.exe]アイコンをダブルクリックします。
インストーラーが起動します。
(※) お使いの環境によっては、[Setup.exe]アイコンは[Setup]と表示されます。
(2) ウィザードが表示されます。[Readmeファイルの表示]をクリックして、Readmeファイルの内容を確認したあと、[次へ]をクリックします。
(3) 使用許諾契約書が画面に表示されます。内容を確認したあと、[はい]をクリックします。
(※) Canon Driver Information Assist Serviceが既にインストールされていて、Windows ファイアウォール機能を持っているOSをお使いの場合に、Windows ファイアウォールのブロックを解除するかを選択する画面が表示されたときは、[はい]または[いいえ]をクリックします。
[はい]をクリックすると、Canon Driver Information Assist Serviceに対するWindows ファイアウォールのブロックが解除され、デバイス情報取得や部門別ID管理を行えるようになります。
[いいえ]をクリックすると、Canon Driver Information Assist Serviceは使用できなくなります。
(4) [ポートを手動で設定してインストール]を選択して[次へ]をクリックします。
(5) 処理の選択画面で[LIPS4プリンタードライバー]にチェックマークを付けます。
共有プリンター環境でデバイス情報取得、および部門別ID管理機能を使用する場合は、処理の選択画面において、[Canon Driver Information Assist Service]にもチェックマークを付けてください。
(※) Windows ファイアウォール機能を持っているOSをお使いの場合に、Windows ファイアウォールのブロックを解除するかを選択する画面が表示されたら、[はい]または[いいえ]をクリックします。
[はい]をクリックすると、Canon Driver Information Assist Serviceに対するWindows ファイアウォールブロックが解除され、デバイス情報取得や部門別ID管理を行えるようになります。
[いいえ]をクリックすると、Canon Driver Information Assist Serviceは使用できなくなります。
(6) 処理の選択画面でインストール方法を選択し、[次へ]をクリックします。
(※) はじめて本ドライバーをインストールする場合は、次の手順に進んでください。
(7) [プリンター一覧]でインストールするプリンターを選択し、[追加]をクリックします。
(8) インストールするプリンターを確認したあと、[次へ]をクリックします。
(9) [使用するポート]ドロップダウンリストや[ポートの追加]からプリンターが接続されているポートを選択したあと、次へをクリックします。表示されるダイアログボックスでポートを設定します。
標準のポート：LPTや設定済のLPRポートなどを使用する場合
ネットワーク：ネットワーク上に共有設定されているプリンターを使用する場合
ポートの追加：新規にLPRポートなどを追加して使用する場合
(10) [プリンター名]を入力して、通常使うプリンターとして設定するときは、[通常のプリンターとして使う]にチェックを付けて[次へ]をクリックします。
(11) インストールする内容を確認して[開始]をクリックします。
(12) [インストール開始後は中止することができません。よろしいですか？]というメッセージが表示されます。[はい]をクリックすると、インストールが開始されます。
(13) インストールが終了するとセットアップの完了画面が表示されますので、[終了]をクリックします。
以上でインストールの作業が終了しました。
[プリンタ]フォルダーの[プリンタの追加]で行う場合
上記のインストーラーを使用する以外に[プリンタ]フォルダーの[プリンタの追加]からインストールすることもできます。以下の手順を参照してください。
(1) プリンターフォルダーを表示します。
(※) プリンターフォルダーは以下の手順で表示します。
Windows XP Professional/Server 2003： [スタート]－[設定]－[プリンタとFAX]
Windows XP Home Edition： [スタート]－[コントロールパネル]－[プリンタとその他のハードウェア]－[プリンタとFAX]
Windows Vista/Server 2008： [スタート]－[コントロールパネル]－[プリンタ]
Windows 7/Server 2008 R2： [スタート]－[デバイスとプリンター]
上記以外： [スタート]－[設定]－[プリンタ]
(2) [プリンタの追加]をダブルクリックし、[プリンタの追加]ウィザードを起動します。以下、[プリンタの追加]ウィザードの指示にしたがってインストールを続けてください。
(3) プリンター機種名の選択では、[ディスク使用]を選択します。
(4) [製造元のファイルのコピー元]に配布ファイルのLIPS4\x64\Driverフォルダーを指定し、[OK]をクリックします。([参照]をクリックして、ドライブ名を選択することもできます)
(5) [完了]をクリックすると、プリンタードライバー関連のファイルがコピーされます。
(6) インストールが完了したら、Windowsを再起動します。
プリンタードライバーをアンインストールする
(1) Windowsの[スタート]-[プログラム]-[Canon Printer Uninstaller]-[LIPS4 Printer Driver Uninstaller]を選択します。
(2) アンインストーラーが起動しますので、削除するプリンターを選択して[削除]をクリックします。
以上でアンインストール作業が終了しました。
(注) [クリーンアップ]をクリックすると、他のソフトで使用しているファイルなども含め、本ドライバーに関連するファイルやレジストリ情報などをすべて削除します。通常は、[削除]でアンインストールを行ってください。
(注) Canon Driver Information Assist Serviceは、アンインストーラーでプリンタードライバー削除時に同時に削除されます。[プリンタ]フォルダー(Windows XP/Server 2003の場合は、[プリンタとFAX]フォルダー、Windows 7/Sever 2008 R2の場合は[デバイスとプリンター]フォルダー)からプリンタードライバーを削除するとCanon Driver Information Assist Serviceは削除できません。
ご使用について
1. 印刷設定の方法
本プリンタードライバーには、各種の印刷設定機能が用意されています。印刷に関する各設定を行うときは次の手順を参考に設定してください。
[プリンタ]フォルダーから設定する場合
以下で設定した項目は、印刷時に毎回有効となります。実際に印刷するには、次の「アプリケーションソフトからの設定」を参照してください。
(1) プリンターフォルダーを表示します。
(※) プリンターフォルダーは以下の手順で表示します。
Windows XP Professional/Server 2003： [スタート]－[設定]－[プリンタとFAX]
Windows XP Home Edition： [スタート]－[コントロールパネル]－[プリンタとその他のハードウェア]－[プリンタとFAX]
Windows Vista/Server 2008： [スタート]－[コントロールパネル]－[プリンタ]
Windows 7/Server 2008 R2： [スタート]－[デバイスとプリンター]
上記以外： [スタート]－[設定]－[プリンタ]
(2) プリンター名のアイコンをダブルクリックします。
(3) [プリンタ]メニューの[プロパティ]を選択して、プリンターオプションに関する設定を行います。
さらに[プリンタ]メニューの[印刷設定]、(Windows Vista/Server 2008の場合は[印刷設定の選択])を選択し、各ドキュメントの既定値(アプリケーションソフトで行うときのデフォルト値)を設定します。これらの設定を行うためには、プリンターの設定に関するフルコントロールアクセス権が必要です。
(4) 設定が終了したら、[OK]をクリックします。
アプリケーションソフトから設定する場合
以下で設定した項目は、印刷時のみ有効となります。アプリケーション終了後、設定は保持されません。
(1) アプリケーションソフトの印刷コマンドを実行して、印刷ダイアログボックスを表示します。
(2) 印刷ダイアログボックスで、お使いのプリンターを選択して、[プロパティ]をクリックします。
(3) 必要な機能の設定を行ってください。
(4) 設定が終了したら、[OK]をクリックします。
ヘルプの表示方法
設定方法の詳細は、ヘルプを参照してください。[ヘルプ]をクリックすると、プリンタードライバーについての説明が表示されます。
2. 使用上の注意
本ソフトウェアのご使用に際しては、以下のような制限事項があります。ご使用にあたってはあらかじめこれらの点にご注意ください。
インストール時の制限事項
既に本バージョンのプリンタードライバーをインストールしているパソコンに以前のバージョンのプリンタードライバーをインストールする場合、[現在のファイルをそのまま使いますか？]というダイアログボックスが表示されることがありますが、そのときは必ず[はい]をクリックしてください。
プリンターフォルダーの[プリンタの追加]でインストールを行う場合、[デジタル署名が見つかりませんでした]ダイアログボックスが表示される場合があります。そのときは、[はい](または、[続行])ボタンをクリックしてインストールを続行してください。正常にインストールが行われます。
お使いのコンピューターのユーザー権限(Power User権限など)を切り替えてインストーラーを実行した場合は、正しくインストールできないことがあります。そのときは、管理者権限(Administrator)でコンピューターに再ログインした後に、再度インストールしてください。
インストーラーをお使いの場合、再起動を促すメッセージ表示があった際は必ず再起動してください。再起動を行わないと、既存のドライバーが正しく動作しないことがあります。
Citrix XenApp (Presentation Server)環境で、クライアントプリンターの自動作成機能(AutoCreatedPrinter)を使用している場合、インストーラーを実行すると正しくインストールできないことがあります。その場合は、XenAppサーバー側コンピューターの再起動を行い、[プリンタ]フォルダー(Windows Server 2003の場合は、[プリンタとFAX]フォルダー)を確認してください。プリンターアイコンが表示されない場合は、XenAppサーバー側にて、[プリンタの追加]を使用して必要なプリンタードライバーをインストールしてください。
以後、インストーラーを起動する場合は、すべてのクライアント側ICAセッションから[ICAクライアントプリンタ構成ツール]を起動し、すべてのプリンターを[切断]状態に変更してから、インストーラーを実行してください。その後、[ICAクライアントプリンタ構成ツール]を起動させ、[接続]状態に戻してください。
Windows Server 2008のインストールオプションであるServer Coreをご使用の場合は、プリンタードライバーのインストーラーは使用できません。ドライバーのインストールにはOSのインストール機能をお使いください。
クライアントコンピューターのドライバーバージョンがプリントサーバー側より古い場合、サーバーのドライバー設定がクライアントに反映されないことがあります。
印刷時の制限事項
オーバーレイ印字の設定をするとき、他のWindows 用 LIPS4プリンタードライバーで作成した以下のサイズのフォームファイルを使用するとエラーメッセージが表示される場合があります。これは、用紙の扱い方が異なるためであり、[いいえ]ボタンをクリックして設定を有効にすれば正常に印刷されます。
オーバーレイ印字の設定のときにエラーメッセージが表示される用紙サイズ：
はがき、往復はがき、封筒(洋形4/2号)、封筒(角形2号)
[印刷品質]-[設定/詳細]-[モード詳細]を[高品質]にして印刷した場合、ハーフトーン処理の一部をプリンタードライバーで行って印刷をします。そのため、[1BPP]で印刷したときと、出力結果が異なることがあります。
外字および拡張文字にプリンターフォントを指定して印刷すると、画面と違った出力結果になります。外字および拡張文字を出力するときは、TrueTypeフォントを指定してください。
アプリケーションソフトで拡大/縮小設定できる場合には、プリンタードライバーでは等倍(100%)に設定し、アプリケーションソフトにて倍率を設定してください。
[印刷品質]-[設定/詳細]-[グラフィックモード]で[イメージモード]のときは、プリンターフォントは出力できません。[LIPSモード]でプリンターフォントを指定して作成された文書を、[イメージモード]で印刷すると、プリンターフォント以外に置き換えられます。
フォント置き換え機能を使用して印刷した場合、画面上のTrueTypeフォントはプリンターフォントに置き換えられます。そのため、画面と出力結果が異なることがあります。画面と同じ出力結果を得るときは、フォント置き換え機能を使用しないで印刷してください。
印刷の結果、プリンターに[プリント オーバーラン]エラーが発生した場合は、双方向通信機能を使用しないで印刷するか(プリンターのプロパティーダイアログボックスの[ポート]シートで、[双方向サポートを有効にする]のチェックマークをはずす)、プリンターの[セットアップ]キーを押し[インジチョウセイ]-[バンドセイギョ]を[シナイ]に設定してください。
プリンターに「23 ダウンロードメモリ フル」または「30 メモリ フル」と表示され、印刷が停止することがあります。このときは、[印刷品質]-[印字詳細]-[処理オプション]ダイアログボックスの[TypeWing機能を使う]のチェックをはずして印刷してください。
アプリケーションソフトによっては部単位で印刷する機能がありますが、[ページ設定]ページの[ページレイアウト]で2 in 1または4 in 1印刷を行うように設定したときは、この機能を使用しないでください。アプリケーションソフトで部単位で印刷する機能を使用している場合、正しくレイアウトされない場合があります。
拡大/縮小印刷や2 in 1印刷/4 in 1印刷機能を設定すると、拡大/縮小率と解像度との間の誤差で、印刷結果に筋が入るなど印刷結果が変わることがあります。
[オーバーレイの種類]で[標準オーバーレイ]を選択してオーバーレイ印字をする場合、フォームファイルによっては最後に1ページ余分に印刷されることがあります。
一部のコンピューターでは、印刷実行中にキャンセルするとコンピューター側でリセット信号を出さないため、次回の印刷時に正常に印刷されないことがあります。印刷途中でキャンセルした場合は必ずプリンターをリセットしてください。
アプリケーションソフトによっては、水平に近い角度で引かれた線が正常に印刷できないことがあります。このときは、線を水平に引きなおして印刷してください。
オーバーレイ印字の際、一部のアプリケーションソフトでは後から送る原稿を上書きして印刷するため、フォームデータが印刷されないことがあります。
アプリケーションソフトによっては、LIPSモードでの印刷に時間がかかる場合があります。このときは、[印刷品質]-[設定/詳細]-[グラフィックモード]で[イメージモード]を選択してください。
プリンタードライバーをインストールした直後（バージョンアップを含む）、一部のアプリケーションソフトで新しい機能を認識できない場合があります。プリンター設定機能のあるすべてのアプリケーションソフトで[ファイル]メニューの[プリンタ設定]を選択し、[OK]ボタンをクリックしてください。
[印刷品質]-[設定/詳細]-[グラフィックモード]で[イメージモード]に設定されている場合、原稿中の細い実線が点線になったり、出力されないことがあります。このときは、[色/グレー設定]ダイアログボックスの[マッチング]ページで、[イメージ]の項目のマッチング方法で[鮮やかさ優先]に設定してから印刷しなおしてください。
システムの環境（メモリー容量など）によっては、[印刷設定のプロパティ]ダイアログボックスの[印刷品質]-[設定/詳細]-[処理オプション]ダイアログボックスの[メタファイルスプーリングを行う]にチェックマークが付いていると、印刷ジョブが消滅してしまうことがあります。コンピューターのメモリーを増設することにより、この現象を回避することができる場合があります。
[印刷品質]-[設定/詳細]-[グラフィックモード]で[LIPSモード]に設定されている場合、[ドキュメントのプロパティ]ダイアログボックスの[仕上げ]-[仕上げ詳細]-[処理オプション]ダイアログボックスの[メタファイルスプーリングを行う]にチェックマークが付いていると、印刷速度が遅くなることがあります。この場合は、[メタファイルスプーリングを行う]のチェックマークをはずしてください。
Microsoftバインダーでバインダ印刷を行う場合は、Microsoftバインダーの[バインダーの印刷を単一のジョブとして行う]のチェックを外して印刷してください。ただし、各印刷は別々の印刷ジョブとして処理されます。
スタンプとして指定する文字列の文字数が多い場合や文字のポイント数が大きい場合、スタンプ文字列が印刷されないことがあります。
スタンプとして指定する文字列にF040以降の「外字」が含まれている場合、スタンプ文字列は印刷されません。
アプリケーションソフトによっては、1回目の印刷時に正しくスタンプ印刷されないことがあります。
登録したお気に入りの設定を他のデバイスでお使いになる場合、給紙カセットのサポート用紙サイズが異なるために印刷できない場合があります。その場合は、拡縮小印刷を行うか、給紙カセットを変更して印刷してください。
プリンターダイアログボックスのプリンター名称を変更する場合、プリンタードライバーで登録した一部のお気に入りの設定(ドキュメントプロパティーから追加したお気に入り)が削除されます。その場合は、プリンターの名称を変更する前にお気に入りの設定をファイルに保存し、プリンターの名称変更後に保存したファイルを読み込んでください。
[印刷品質]-[設定/詳細]-[解像度]で[スーパーファイン/ファイン]を選択しているときは、カラーイメージデータを縮小して印刷した場合、カラーイメージデータ内の1ドット幅の線や点が消えることがあります。
[給紙]ページの[用紙種類]で[OHPフィルム]を選択した場合、用紙は必ず、プリンターの手差しトレイ、またはフィーダーにセットしてください。カラーiRシリーズをお使いの場合は、カセットにセットしてください。
[用紙名称]を設定したプリンターをお使いのときに、[給紙方法]で複数の給紙元から給紙する場合や、排紙方法で[回転]の設定をする場合、正しく印刷できない場合があります。
[製本詳細]ダイアログボックスの[製本印刷の方法]で[いくつかの束に分けて印刷]に設定した後に、[給紙]ページの[給紙方法]で[表紙の用紙を指定して印刷]を選択した場合、[仕上げ]ページ-[製本詳細]の[製本印刷の方法]は[全ページをまとめて印刷]に自動的に設定されます。
拡大縮小やN in 1印刷の指定は、オーバーレイの印刷結果が正常に行われない場合があります。拡大縮小やN in 1印刷にフォームファイルを組み合わせて使用する場合は、あらかじめ大きさや向き・ページ数を印刷結果に合せたフォームファイルを用意してください。
アプリケーションソフトによっては、拡縮印刷、N in 1印刷、ページ枠を付けて印刷などの機能を使って印刷すると、グラフィックス等のデータの印刷結果が元のものと異なる場合があります。このような場合は、[デバイスの設定]ページにある[内部スプール処理]の項目で[ホスト側での処理を無効にする]を選択して印刷してください。その場合、ページ枠はご使用いただけません。
Microsoft Excelをお使いの場合、複数のシートを同時に各ページ内にある[出力方法]-[保存]と選択した場合、全シートのデータが送信されないときがあります。そのときは、1シートずつデータを保存してください。
Microsoft Excelで[部単位で印刷]にチェックマークを付けて、かつ複数部数の印刷を行う場合や各シートで異なる印刷設定を行って[ブック全体]の印刷を行う場合、ステイプル/ジョブオフセット印刷、N-up印刷、両面印刷を行うと意図した結果が得られない場合があります。また、セキュアプリントや部門別ID管理印刷を行うと複数回の確認ダイアログボックスが表示される場合があります。
アプリケーションソフトで部単位で印刷、複数部数を指定し、かつプリンタードライバーでステイプル、ソートを設定すると正しく印刷できない場合があります。このときは、アプリケーションソフトの部単位で印刷の設定を解除して、プリンタードライバーの[仕上げ]ページの[部単位で印刷]にチェックマークを付けたり、[ソート]や[ステイプル]を選択すると部単位で正しく印刷できる場合があります。
お使いのプリンターによっては、コンピューターにローカル接続している場合、プリンターの双方向通信機能が設定されていないと、正常に印刷処理が行われません。プリンターのプロパティーダイアログボックスの[ポート]シートで、[双方向サポートを有効にする]にチェックマークが付いていることを確認してください。
Adobe PageMakerで[丁合い]を選択した場合、アプリケーションソフトの丁合い機能(部単位印刷)が優先され、プリンタードライバーの[部単位で印刷]の設定は無効となります。
中とじ製本印刷時にインサーターからプレプリントの表紙を給紙する場合、表紙が逆に製本されることがあります。そのときは、インサーターにセットしている用紙の向きを逆にしてください。
Canon Driver Information Assist Serviceをインストールし、USB接続したプリンターをお使いの場合、スタンバイモードは使用しないでください。スタンバイモードは、[スタートメニュー]-[設定]-[コントロールパネル]-[電源オプション]で設定できます。
オーバーレイのデバイスフォーム登録の機能をサポートしていない機種をお使いの場合、デバイスへのフォーム登録は行わないでください。
カラープリンターをお使いの場合、プリンターフォルダーの[プリンタの追加]でプリンタードライバーをインストール時と、プリンターのプロパティーダイアログボックスの[色の管理]ページでカラープロファイルを変更または新規追加したとき、ICM(Image Color Matching)機能が有効になる場合があります。
Microsoft Excelをお使いの場合、印刷ダイアログボックスで[ブック全体]を選択して印刷するとき、1番目のシートを選択した状態で印刷してください。2番目のシート以降を選択した状態で印刷すると、排紙関連の設定([仕上げ]ページのステイプルやソートなど)が無効となる場合があります。
[印刷品質]-[設定/詳細]-[グラフィックモード]で[イメージモード]を選択している場合に印刷結果が乱れる場合があります。そのときは、[メタファイルスプーリング]のチェックマークを付けて印刷すると正しく出力されることがあります。
バージョン5.00以降のセキュアプリント機能をお使いの場合、以下をお使いの環境では、バージョン4.90以前の初期値([ユーザ名]と[パスワード])が表示されることがあります。
バージョン4.90以前のドライバーのお気に入りをインポートする場合
一部のアプリケーションソフトウェア(Microsoft Excelなど)をお使いの場合
インストーラーでバージョン4.90以前のドライバーを更新した場合
Adobe Illustrator 8.0以上において、[ビットマッププリント]にチェックを付けないで印刷を行なうと、印刷に時間がかかったり、細線や細い文字がにじむ場合があります。このような現象を回避するには、[ビットマッププリント]にチェックを付けて印刷してください。
拡縮印刷の機能を使って縮小して印刷する場合、細い線などがかすれたり、描画されなくなることがあります。この場合、プリンターの給紙段に設定している用紙の向きを変える(A4→A4Rなど)ことで、正しく印刷される場合があります。
[仕上げ]-[仕上げ詳細]-[印字領域を広げて印刷する]/[用紙の左上を原点として印字する]にチェックマークを付けて印刷を行う場合、用紙の端が一部欠けて出力されることがあります。その場合は、チェックマークを外してください。
[仕上げ]-[排紙用法]で[ステイプル]を選択している場合、プリンターのステイプル可能な枚数を超えているときは、ステイプルは行われません。
Microsoft Wordから印刷する場合、機能によっては印刷処理を中止する際に、同じ画面(ダイアログボックスやメッセージ)が2回表示されることがあります。
Microsoft製のドライバーがインストールされている場合、印刷に時間がかかる、正しく印刷されない、メモリフルになるなどの不具合が生じることがありますので、キヤノン製のドライバーをインストールしなおしてください。
OHPフィルム、ラベル用紙、はがきを用紙種類に選択すると、用紙種類を変更しないと印刷できないというメッセージが表示されることがあります。そのときは、[仕上げ]ページ-[シフト]チェックボックスを外すと、印刷できるようになる場合があります。
プリンター名称に"@"等の記号を使用した場合、プリンター名が無効となり、システムに正しく認識されず、各種印刷設定機能等が利用できなくなることがあります。
アプリケーションから奇数ページの文書を両面印刷すると、アプリケーションによって自動的にページ調整の白紙が挿入されることがあります。この場合、アプリケーションが挿入する白紙出力もカウントアップの対象となります。
ユーザー設定用紙を登録するには、Administrator権限でログオンしてプリンターフォルダーからドライバーの印刷設定画面を表示し、[ページ設定]ページ-[ユーザー設定用紙]ダイアログボックスで設定を行ってください。
ドライバーのインストール時と同一ユーザー以外の管理者ユーザーがログオンした場合、ドライバーのプロパティーにAdministrator権限としてアクセス出来ません。ドライバーのプロパティーにアクセスする場合には、[管理者として実行]を選択してください。
アプリケーションによっては、1pt未満に設定された線が1ptと同等の出力結果(線の太さ)になることがあります。
アプリケーションによっては、解像度を1200dpiで出力すると600dpiより画像にジャギー(ギザギザ)が目立つことがあります。
USB接続の環境で印刷中にスプーラからジョブをキャンセルすると、プリンターが印刷可能な状態に戻らない場合があります。この状態のとき、USB経由では印刷できますが、ネットワーク経由では印刷できなくなります。ネットワーク経由で印刷できるようにするには、プリンター本体のパネルから印刷ジョブをキャンセルしてから印刷を行ってください。
Windows Server 2008のインストールオプションであるServer Coreをご使用の場合は、ローカル環境およびリモートデスクトップ接続によるリモート環境からのプリントで、一部機能の制限があります。
USB接続の環境でお使いの場合、デバイス情報取得の機能、部門別ID管理機能は使用できません。
特定プリンター制限事項
iR400/405をお使いの場合、[仕上げ]ページで[回転]を選択時には、[給紙]ページの[用紙名称]は必ず[指定しない]を選択してください。
一部のiRシリーズで印刷データをボックスに保存する場合、[排紙方法]で[指定しない]を選択すると設定した部数が正しく本体パネルに表示されない場合があります。ボックスにデータを保存する場合は、[排紙方法]は[指定しない]以外を選択してください。
一部のiRシリーズで印刷データをボックスに保存する場合、本体パネルでは、印刷方法の指定(片面印刷/両面印刷)や、給紙口指定、ページレイアウト、拡縮などの一部の設定が正しく表示されません。ただし、印刷は設定どおり行います。
一部のiRシリーズで、横向きの印刷データをボックスに保存する場合、本体パネルでは、ステイプル位置がプリンタードライバーで指定した位置と異なって表示されます。また、同様にボックスに保存したランドスケープの印刷データを本体パネルでステイプル位置指定すると実際の出力結果の上下方向とは異なった位置にステイプルされる場合があります。
iR6000/5000シリーズをお使いの場合、以下の機能を使用するには本体のバージョンアップが必要となる場合があります。また、ページレイアウト（2 in 1/4 in 1）は、本体およびプリンタードライバーのバージョンによりレイアウトされる位置が異なります。
用紙の組み合わせ（[仕上げ]-[サイズや向きが異なる用紙を組み合わせる]）
4面はがき（[ページ設定]-[原稿サイズ/出力用紙サイズ]）
CFR-M1オプションフォント（[デバイスの設定]-[フォント設定]-[オプションフォント]）
iR105-E/105/105iをお使いの場合、はがき(はがきと同じサイズの用紙含む)に出力することはできません。[ページ設定]-[原稿サイズ]で[はがき]を選択し、[ページ設定]-[出力用紙サイズ]で[原稿サイズと同じ]を選択している場合には、A4サイズの用紙に出力されます。
[印刷品質]-[色/グレー設定]-[マッチング]-[マッチングモード]で[デバイス補正モード]をサポートしている機種をお使いの場合、[マッチングモード]の選択肢がフォームファイルと原稿ファイルで異なる場合、出力結果の色みが部分的（フォームファイルと原稿ファイル間）に異なることがあります。
iR C6800/C5800/C3220/C3200/C3100/C2620でユーザー設定用紙をお使いの場合、[ページ設定]-[ユーザー設定用紙]からは、余白5mm固定のユーザー設定用紙しか作成できません。余白5mm以下のユーザー設定用紙を作成する場合は、プリンタープロパティーダイアログボックスの[ファイル]メニューの[サーバーのプロパティ]で設定してください。
iR C3100でオプションのフィニッシャー・P1とコピートレイをあわせてお使いの場合、[排紙先]を[トレイB(右)]に設定しても、トレイA(内部)から排紙される場合があります。
お客様相談センター
本ソフトウェアの操作方法などについてご質問やご不明な点などがございましたら、取扱説明書に記載されているお客様相談センターまでお問い合わせください。
また、ソフトウェアに関する情報は、キヤノンホームページ(http://canon.jp/)をご覧ください。

Copyright CANON INC.2011